Dotyczy sprawy: Or. SO 271.1.2013

BUDOWA GMINNEGO DOMU KULTURY W CIELĄDZU

1. Czy należy uwzględnić w wycenie dostawę centralki sygnalizacji i włamania (wraz ze wszystkimi urządzeniami) czy jedynie montaż (materiały inwestora). Załączone na stronie internetowej Zamawiającego katalogi norm (przedmiar instalacje słaboprądowe) przewidują jedynie montaż powyższych urządzeń (bez dostawy).

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie również zakup i dostawę centralki sygnalizacji i włamania wraz ze wszystkimi urządzeniami.

1. Jeśli dostawa ww. urządzeń wchodzi w zakres przedmiotu postępowania proszę o szczegółowe określenie parametrów rejestratora, serwera i routera.

Odpowiedź: Szczegółowe parametry rejestratora, serwera i routera znajdują się dokumencie o nazwie „Instalacje słaboprądowe - projekt sieci komputerowej i dozorowej”

1. Z jakich bloczków należy wykonać fundamenty – brak w opisie.

Odpowiedź: Fundamenty należy wykonać z bloczków betonowych

1. Poz. 26 i 26 kosztorysu budowlanego winna mieć ten sam przedmiar. Jaki?

Odpowiedź: Dla obydwu pozycji kosztorysu budowlanego przedmiar wynosi 104,50

1. Podkład pod posadzki z materiałów sypkich – jaką grubość przyjąć? Wg rysunku B-B przekrój E podsypka ma mieć grubość po zagęszczeniu 45cm, w przedmiarze budowlanym (poz. 28) przyjęto 30 cm.

Odpowiedź: Należy przyjąć 30 cm.

 Wójt Gminy Cielądz

 Paweł Królak