Author: INTERsoft ver. 1.0
Last saved by: Adam
Company: INTERsoft

Zestawienie materiałów tablicy rozdzielczej ZK-2
L.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość
Niezgrupowane
1 | Obudowa - Obudowa z blachy ocynkowanej, naścienna, 35x36x7 | szt. | 1.00
2 | Ochronnik przepięć, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV | szt. | 1.00
3 | Rozłącznik bezpiecznikowy, 35A, WT-0003P, 3kA | szt. | 2.00
4 | Wyłącznik nadprądowy, 10A B, 1P, 3kA | szt. | 2.00
5 | Wyłącznik różnicowoprądowy, 25A, 30mA A, 2P, 3kA | szt. | 1.00