Urząd Gminy w Cielądzu Cielądz dnia 21.08.2014

96-214 Cielądz

Cielądz 59

Dotyczy: Or.SO 271.16.2014

**Rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu z budową ścieżek, drewnianych altan, węzła sanitarnego z przyłączami elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej na nieruchomości położonej w Cielądzu, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 817/2 i 814/3.”**

Dnia 11.08.2014 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytania:

1. Prosimy przesłać szczegółowe zestawienie drewna na altany. W przedmiarze robót dot. dużej altany w poz. 3-5 norma uwzględnia tylko 2,10 m3 drewna.

Odpowiedź: Ilość drewna należy policzyć na podstawie rysunku technicznego.

1. W jaki sposób altany przytwierdzić do podłoża – prosimy o szczegółowy rysunek zakotwienia.

Odpowiedź: Mocowanie słupów drewnianych do stóp fundamentowych systemowymi kotwami.

1. W projekcie konstrukcji altan nie przewidziano żadnych zastrzałów oraz mieczy – w jaki sposób projektant widzi usztywnienie całej konstrukcji altan?

Odpowiedź: Usztywnienie altany za pomocą kleszczy.

1. W przedmiarach dot. dużej altany brakuje rynien i rur spustowych, opisanych w projekcie technicznym w pkt II 1.1 pkt c.

Odpowiedź: Należy wycenę wykonać zgodnie z projektem technicznym.

1. W przedmiarze brakuje barierki dla małej altany.

Odpowiedź: Należy wycenę wykonać zgodnie z projektem technicznym.

1. W projekcie technicznym w pkt II 1.1 b – jest zapis tu cytat:

„**Ławy fundamentowe wykonane z betonu (C15/20 (B-20) zbrojone 8 lub 9 ∅12**„ – prosimy o wyjaśnienie, co oznacza zbrojenie 8 lub 9? Prosimy o szczegółowy przekrój zbrojenia.

Odpowiedź: Rysunki ław fundamentowych na etapie projektu wykonawczego.

1. Prosimy o wyjaśnienie rzutu fundamentów dużej altany.

Uwzględniono 16 szt stóp fundamentowych 15x15 oraz 16 szt 30x30 – co znajduje się pomiędzy tymi fundamentami? Z planu jest to szer. ~10 cm.

Odpowiedź: Rysunki ław fundamentowych na etapie projektu wykonawczego.

1. Czy przewidziano wysiew trawy na terenie parku?

Odpowiedź: **NIE**

1. Prosimy o więcej szczegółów dot. kontenera wc tj. opis, rzuty, przekroje, wymiary.

Kontener z rys. 8 nie pokrywa się z kontenerem z rys. E-4 (schemat ideowy instalacji elektrycznej w wc). Który z kontenerów należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Kontener wc wraz z przyłączami wod. – kan. zostanie wykonany w II etapie inwestycji.

 **Wójt Gminy Cielądz**

 **Paweł Królak**